[BEGIN FB INPUTS]
I1=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.channel,0x1DE8,UINT
I2=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.nodeadress,0x1DEA,USINT
I3=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.ton_1.in,0x2168,BOOL
I4=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.ton_1.pt,0x1F70,TIME
I5=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.in,0x444,BOOL
I6=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.cancel,0x445,BOOL
I7=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCPARA
I8=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSTARPARA
I9=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I10=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I11=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.in,0x444,BOOL
I12=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.cancel,0x445,BOOL
I13=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCPARA
I14=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSTARPARA
I15=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I16=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I17=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.in,0x2167,BOOL
I18=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.cancel,0x445,BOOL
I19=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCPARA
I20=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSTARPARA
I21=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I22=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I23=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.channel,0x1DE8,UINT
I24=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.nodeadress,0x1DEA,USINT
I25=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.control_commands,0x456,INT
I26=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.target_value,0x488,DINT
I27=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.coarse_value,0x48C,DINT
I28=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.fine_value,0x490,DINT
I29=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.calibration_commands,0x458,INT
I30=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.span_calb_value,0x494,DINT
I31=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.digital_outputs,0x4A0,DINT
[END]
