[BEGIN FB INPUTS]
I1=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.ton_1.in,0x2B30,BOOL
I2=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.ton_1.pt,0x2728,TIME
I3=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.msg_modbus2_1.in,0x2B8C,BOOL
I4=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.msg_modbus2_1.cancel,0x445,BOOL
I5=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.msg_modbus2_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2LOCPARA
I6=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.msg_modbus2_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2TARPARA
I7=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.msg_modbus2_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I8=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.msg_modbus2_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I9=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_1.in,0x444,BOOL
I10=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_1.cancel,0x445,BOOL
I11=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2LOCPARA
I12=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2TARPARA
I13=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I14=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I15=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_2.in,0x444,BOOL
I16=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_2.cancel,0x445,BOOL
I17=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_2.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2LOCPARA
I18=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_2.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2TARPARA
I19=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_2.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I20=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.msg_modbus2_2.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I21=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.targetipadress,0xFFFFFFFF,____FB_INIT_CONST_00000009
I22=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.targetunitid,0x45E,INT
I23=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.control_commands,0x456,INT
I24=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.target_value,0x488,DINT
I25=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.coarse_value,0x48C,DINT
I26=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.fine_value,0x490,DINT
I27=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.calibration_commands,0x458,INT
I28=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.span_calb_value,0x494,DINT
I29=micro850.micro850.bx13_tcpcmd_1.digital_outputs,0x4A0,DINT
I30=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.targetipadress,0xFFFFFFFF,____FB_INIT_CONST_00000009
I31=micro850.micro850.bx13_tcpsts_1.targetunitid,0x45E,INT
I32=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.channel,0x245A,UINT
I33=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.nodeadress,0x2459,USINT
I34=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.control_commands,0x245C,INT
I35=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.target_value,0x2460,DINT
I36=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.coarse_value,0x2460,DINT
I37=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.fine_value,0x2460,DINT
I38=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.calibration_commands,0x245C,INT
I39=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.span_calb_value,0x2460,DINT
I40=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.digital_outputs,0x2460,DINT
I41=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.in,0x2C61,BOOL
I42=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.cancel,0x2C61,BOOL
I43=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCPARA
I44=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSTARPARA
I45=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I46=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.msg_modbus_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I47=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.ton_1.in,0x2C61,BOOL
I48=micro850.micro850.bx13_rtucmd_1.ton_1.pt,0x2570,TIME
I49=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.channel,0x245A,UINT
I50=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.nodeadress,0x2459,USINT
I51=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.in,0x2C61,BOOL
I52=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.cancel,0x2C61,BOOL
I53=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCPARA
I54=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSTARPARA
I55=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I56=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I57=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.in,0x2C61,BOOL
I58=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.cancel,0x2C61,BOOL
I59=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCPARA
I60=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUSTARPARA
I61=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I62=micro850.micro850.bx13_rtusts_1.msg_modbus_2.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
I63=micro850.micro850.msg_modbus2_1.in,0x2C61,BOOL
I64=micro850.micro850.msg_modbus2_1.cancel,0x2C61,BOOL
I65=micro850.micro850.msg_modbus2_1.localcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2LOCPARA
I66=micro850.micro850.msg_modbus2_1.targetcfg,0xFFFFFFFF,MODBUS2TARPARA
I67=micro850.micro850.msg_modbus2_1.localaddr,0xFFFFFFFF,MODBUSLOCADDR
I68=micro850.micro850.msg_modbus2_1.__adi_localaddr,0xFFFFFFFF,UINT
[END]
