PROGRAM Prog1
#info= QLD
BOF


(**)

SOR  [0,1] (**) (**)  FB  [1,0] (*BX13_RTUSts*) (*BX13_RTUSts_1*) ( (*EN:EN*)(**) (**)  , (*Channel:*)(*5*) (**)  , (*NodeAdress:*)(*1*) (**) ; (*ENO:ENO*)(**) (**)  , (*Actual_weight:*)(*Actual_weight*) (**)  , (*Tare_weight:*)(*Tare_weight*) (**)  , (*Gross_weight:*)(*Gross_weight*) (**)  , (*Data_OK:*)(*Data_OK*) (**)  , (*Motion_detector:*)(*Motion_detector*) (**)  , (*Gross_net:*)(*Motion_detector*) (**)  , (*Process_error:*)(*Process_error*) (**)  , (*Center_of_zero:*)(*Center_of_zero*) (**)  , (*ADC_out_of_range:*)(*ADC_out_of_range*) (**)  , (*ADC_over_range:*)(*ADC_over_range*) (**)  , (*ADC_under_range:*)(*ADC_under_range*) (**)  , (*System_error:*)(*System_error*) (**)  , (*In_Programming_mode:*)(*In_programming_mode*) (**)  , (*Low_High_voltage_detected:*)(*Low_high_voltage_detected*) (**)  , (*Target_value:*)(*Rd_Target_value*) (**)  , (*Coarse_value:*)(*Rd_Coarse_value*) (**)  , (*Fine_value:*)(*Rd_Fine_value*) (**)  , (*Calb_Status_LowByte:*)(*Calb_Status_Low*) (**)  , (*Calb_Status_HighByte:*)(*Calb_Status_High*) (**)  , (*Quantity:*)(*Quantity*) (**)  , (*Total:*)(*Total*) (**)  , (*Digital_Input_Status:*)(*Rd_DIs*) (**)  , (*Digital_output_status:*)(*Rd_DOs*) (**)  , (*Modbus_Error:*)(**) (**)  , (*Modbus_ErrorID:*)(**) (**) )
EOR [4,0]


(**)

SOR  [0,28] (**) (**)  FB  [1,0] (*BX13_RTUCmd*) (*BX13_RTUCmd_1*) ( (*EN:EN*)(**) (**)  , (*Channel:*)(*5*) (**)  , (*NodeAdress:*)(*1*) (**)  , (*Control_Commands:*)(*Control_commands*) (**)  , (*Target_value:*)(*Wr_Target_value*) (**)  , (*Coarse_value:*)(*Wr_Coarse_value*) (**)  , (*Fine_value:*)(*Wr_Fine_value*) (**)  , (*Calibration_Commands:*)(*Calibration_Commands*) (**)  , (*Span_Calb_Value:*)(*Span_Calb_Value*) (**)  , (*Digital_outputs:*)(*Wr_DOs*) (**) ; (*ENO:ENO*)(**) (**)  , (*ModbusErrorID:*)(**) (**)  , (*ModbusError:*)(**) (**) )
EOR [4,0]
EOF
#end_info
END_PROGRAM